// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR BSD-3-Clause)
/*
 * Copyright (C) STMicroelectronics 2018 - All Rights Reserved
 * Author: Alexandre Torgue <alexandre.torgue@st.com>
 */

#include "stm32mp157-pinctrl.dtsi"
/ {
	soc {
		pinctrl: pin-controller {
			compatible = "st,stm32mp157caa-pinctrl";

			gpioa: gpio@50002000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 0 16>;
			};

			gpiob: gpio@50003000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 16 16>;
			};

			gpioc: gpio@50004000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 32 16>;
			};

			gpiod: gpio@50005000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 48 16>;
			};

			gpioe: gpio@50006000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 64 16>;
			};

			gpiof: gpio@50007000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 80 16>;
			};

			gpiog: gpio@50008000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 96 16>;
			};

			gpioh: gpio@50009000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 112 16>;
			};

			gpioi: gpio@5000a000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 128 16>;
			};

			gpioj: gpio@5000b000 {
				status = "okay";
				ngpios = <16>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 144 16>;
			};

			gpiok: gpio@5000c000 {
				status = "okay";
				ngpios = <8>;
				gpio-ranges = <&pinctrl 0 160 8>;
			};
		};

		pinctrl_z: pin-controller-z {
			compatible = "st,stm32mp157caa-z-pinctrl";

			gpioz: gpio@54004000 {
				status = "okay";
				ngpios = <8>;
				gpio-ranges = <&pinctrl_z 0 400 8>;
			};
		};
	};
};
