/include/ "skeleton.dtsi"

/ {
	compatible = "nvidia,tegra20";

	timer@60005000 {
		compatible = "nvidia,tegra20-timer";
		reg = <0x60005000 0x60>;
		interrupts = <0 0 0x04
			      0 1 0x04
			      0 41 0x04
			      0 42 0x04>;
	};

	tegra_car: clock {
		compatible = "nvidia,tegra20-car";
		reg = <0x60006000 0x1000>;
		#clock-cells = <1>;
	};

	gpio: gpio {
		compatible = "nvidia,tegra20-gpio";
		reg = <0x6000d000 0x1000>;
		interrupts = <0 32 0x04
			      0 33 0x04
			      0 34 0x04
			      0 35 0x04
			      0 55 0x04
			      0 87 0x04
			      0 89 0x04>;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
		#interrupt-cells = <2>;
		interrupt-controller;
	};

	pmc {
		compatible = "nvidia,tegra20-pmc";
		reg = <0x7000e400 0x400>;
	};
};
