
LR_IROM1 0x00000000 0x8000  {    ; load region size_region (32k)
  ER_IROM1 0x00000000 0x8000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  }
  ; 8_byte_aligned(48 vect * 4 bytes) =  8_byte_aligned(0xC0) = 0xC0
  ; 8KB - 0xC0 = 0xF40
  RW_IRAM1 0x100000C0 0xF40  {
   .ANY (+RW +ZI)
  }
}

