
LR_IROM1 0x00000000 0x20000  {    ; load region size_region (32k)
  ER_IROM1 0x00000000 0x20000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  }
  ; 8_byte_aligned(48 vect * 4 bytes) =  8_byte_aligned(0xC0) = 0xC0
  ; 0x4000 - 0xC0 = 0x3F40
  RW_IRAM1 0x1FFFF0C0 0x3F40 {
   .ANY (+RW +ZI)
  }
}

