#!/bin/sh

. /env/config

if [ x$1 = xnand ]; then
	root=nand
	kernel=nand
fi

if [ x$1 = xnet ]; then
	root=net
	kernel=net
fi

if [ x$root = xnand ]; then
	bootargs="$bootargs root=$rootpart_nand rootfstype=jffs2"
fi
if [ x$root = xnet ]; then
	bootargs="$bootargs root=/dev/nfs nfsroot=$eth0.serverip:$nfsroot,v3,tcp"
	if [ x$ip = xdhcp ]; then
		bootargs="$bootargs ip=dhcp"
	else
		bootargs="$bootargs ip=$eth0.ipaddr:$eth0.serverip:$eth0.gateway:$eth0.netmask:::"
	fi
fi

bootargs="$bootargs mtdparts=\"NAND 32MiB 3,3V 8-bit:$nand_parts\""

bootargs="$bootargs cs89x0_media=rj45 cs89x0_mac=$eth0.ethaddr"

if [ x$kernel = xnet ]; then
	if [ x$ip = xdhcp ]; then
		dhcp
	fi
	tftp $uimage uImage || exit 1
	bootm uImage
else
	bootm /dev/nand0.kernel.bb
fi

