#!/bin/sh

. /env/config

if [ x$1 = xflash ]; then
	root=flash
	kernel=flash
fi

if [ x$1 = xnet ]; then
	root=net
	kernel=net
fi

if [ x$ip = xdhcp ]; then
	bootargs="$bootargs ip=dhcp"
else
	bootargs="$bootargs ip=$eth0.ipaddr:$eth0.serverip:$eth0.gateway:$eth0.netmask:::"
fi

if [ x$root = xflash ]; then
	bootargs="$bootargs root=$rootpart rootfstype=jffs2"
else
	bootargs="$bootargs root=/dev/nfs nfsroot=$eth0.serverip:$nfsroot"
fi

bootargs="$bootargs mtdparts=physmap-flash.0:$mtdparts"

if [ $kernel = net ]; then
	if [ x$ip = xdhcp ]; then
		dhcp
	fi
	tftp $uimage uImage || exit 1
	bootm uImage
else
	bootm /dev/nor0.kernel
fi

